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Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Советского района 
[bookmark: _GoBack]от 25.02.2025 № 143


[bookmark: Par30]МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
градостроительного проектирования
Советского муниципального района
Кировской области

1. Область применения

 1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Советского муниципального района Кировской области подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 17 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», Порядком подготовки, утверждения нормативов градостроительного проектирования Советского района Кировской области и внесения изменений в них, утверждённых решением Советской районной Думы Кировской области от 19.12.2014 № 79 (далее - местные нормативы) 
Местные нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия среды жизнедеятельности населения Советского района путем введения требований к организации территории и расчетных градостроительных показателей.
1.2. Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Советского района, относящимися к следующим областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс):
а) электро- и газоснабжение поселений;
б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
в) образование;
г) здравоохранение;
д) физическая культура и массовый спорт;
е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;
ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района.
В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека местные нормативы содержат расчетные показатели и параметры развития, организации и использования территорий.
1.3. Расчетные показатели, содержащиеся в основной части местных нормативов, применяются при подготовке документации по планировке территории, а также при установлении в случаях, предусмотренных федеральным законодательством иных градостроительных показателей и норм, направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном проектировании.
 1.4. Местные нормативы не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшающие значения расчетных показателей, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.
 1.5. Для объектов местного значения, на которые не установлены расчетные показатели настоящими местными нормативами, следует руководствоваться региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области, законами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Кировской области.
 1.6. Объектами градостроительного нормирования является обеспеченность объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.
 1.7. Размещение объектов градостроительного нормирования определяется документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки территорий поселений, проектами планировки.
К документам территориального планирования Советского района относятся: Схема территориального планирования Советского муниципального района Кировской области и генеральные планы поселений.
Целями разработки документов территориального планирования являются обеспечение устойчивого развития территорий Советского района, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, определение назначения территории исходя из совокупности природных, социальных, экономических, экологических и иных факторов.
Задачи и требования к планированию территории Советского района обусловливаются их типологическими особенностями. 
Состав, порядок подготовки Схемы территориального планирования Советского района, генеральных планов поселений, порядок подготовки и внесения изменений в данные документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», иными нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами.
1.8. Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Советского района, независимо от их организационно-правовой формы, если иные расчетные показатели не предусмотрены местными нормативами градостроительного проектирования поселений. 
1.9. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:
1.9.1. Область применения.
1.9.2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования. 
1.9.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов 
градостроительного проектирования

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро- и газоснабжения поселений и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

2.1.1. Воздушная линия электропередачи (линия связи, обслуживающая электрическую сеть) размещается на обособленных земельных участках, отнесенных в установленном порядке к землям промышленности и иного специального назначения или землям поселений и предназначенных для установки опор указанных линий.
2.1.2. Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 10 кВ включительно (опоры линии связи, обслуживающей электрическую сеть) определяется как площадь контура, равного поперечному сечению опоры на уровне поверхности земли.
2.1.3. Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением свыше 10 кВ определяется как:
площадь контура, отстоящего на 1 метр от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для земельных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель, кроме предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения;
площадь контура, отстоящего на 1,5 метра от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.
2.1.4. Минимальные размеры обособленных земельных участков для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше, в конструкции которой используются закрепляемые в земле стойки (оттяжки), допускается определять как площади контуров, отстоящих на 1 метр от внешних контуров каждой стойки (оттяжки) на уровне поверхности земли - для земельных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель (кроме земель сельскохозяйственного назначения), и на 1,5 метра - для земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.
2.1.5. Конкретные размеры земельных участков для установки опор воздушных линий электропередачи (опор линий связи, обслуживающих электрические сети) определяются исходя из необходимости закрепления опор в земле, размеров и типов опор, несущей способности грунтов и необходимости инженерного обустройства площадки опоры с целью обеспечения ее устойчивости и безопасной эксплуатации.
2.1.6. Размеры земельных участков (частей земельных участков), которые используются хозяйствующими субъектами в период проведения инженерных изысканий при проектировании воздушных линий электропередачи (линий связи, обслуживающих электрические сети), определяются проектной документацией на проведение указанных работ.
2.1.7. Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны.
2.1.8. Ширина просеки для линий электропередачи определяется в соответствии с требованиями и размерами охранных зон воздушных линий электропередачи, предусмотренными пунктом «а» Приложения к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 10, ст. 1220).
2.1.9. В целях строительства линейных объектов используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.
2.1.10. На лесных участках, предоставленных в пользование в целях строительства, реконструкции линейных объектов использование лесов осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов.
2.1.11. Определение размеров предоставляемых лесных участков для целей строительства, реконструкции и капитального ремонта линий электропередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, должно осуществляться в соответствии с содержанием разработанной в установленном порядке и прошедшей государственную экспертизу (в случаях, когда это обязательно) проектной документации.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро- и газоснабжения поселений и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты электроснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем электропотребления, кВт.ч/год на 1 человека <1>
	городское поселение
	без стационарных плит, без кондиционеров
	1360

	
	
	
	
	без стационарных плит, с кондиционерами
	1600

	
	
	
	
	со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров
	1680

	
	
	
	
	со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами
	1920

	
	
	
	поселки и сельские поселения
	без стационарных плит, без кондиционеров
	950

	
	
	
	
	без стационарных плит, с кондиционерами
	1350

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты газоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем газопотребления, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3)
	при наличии централизованного горячего водоснабжения
	120

	
	
	
	при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	300

	
	
	
	при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	городское поселение
	180

	
	
	
	
	сельские населенные пункты
	220

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечание:
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, использование кондиционеров.
2. Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.



2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

2.2.1. Критерии отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения и порядок включения автомобильных дорог в перечень автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения определяются в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 29.05.2009 № 13/130 «Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения». 
 2.2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	1
	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Плотность автомобильных дорог, км/кв. км
	0,2

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	2
	Станции технического обслуживания автомобилей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество легковых автомобилей на 1 пост на станции технического обслуживания
	200

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется



2.3. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

2.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3
	№ п/п
	Учреждение, организация
	Показатель, единица измерения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов

	Объекты в области образования местного значения района

	1
	Дошкольные образовательные организации
	количество мест на 1000 жителей
	
	пешеходная доступность составляет по времени 8 минут, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 12 минут, в сельских населенных пунктах поселений - 15 минут; транспортная доступность - 30 километров в одну сторону

	
	городское поселение
	
	49
	

	
	сельское поселение
	
	42
	

	2
	Общеобразовательные организации
	количество мест на 1000 жителей
	
	пешеходная доступность составляет по времени 7 минут, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 11 минут, в сельских населенных пунктах поселений - 13 минут; транспортная доступность - 30 километров в одну сторону

	
	городское поселение
	
	157
	

	
	сельское поселение
	
	118
	

	3
	Здания областных государственных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья
	количество объектов, единиц
	не менее 1 отдельной образовательной организации, отдельного класса, отдельной группы, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, задержкой психического развития, умственной отсталостью, расстройством аутистического спектра
	Не нормируется

	
	
	удельный вес числа образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых создана универсальная безбарьерная среда для образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, %
	0,75
	Не нормируется

	4
	Здания областных государственных образовательных организаций дополнительного образования детей
	количество мест на 1000 жителей
	
	

	
	муниципальный район
	
	12,6 места в том числе по видам зданий: 
дворец (дом) творчества школьников – 4,2 места,
станция юных техников – 1,1 мест,
станция юных натуралистов – 0,5 мест,
станция юных туристов – 0,5 мест,
детско-юношеская спортивная школа – 2,9 мест,
детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) – 3,4 места
	транспортная доступность - 30 минут



 2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
 обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

2.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4
	№ п/п
	Учреждение, организация
	Показатель, единица измерения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов

	
	Объекты в области здравоохранения местного значения района

	1
	Районная больница
	уровень обеспеченности, количество койко-мест на 1000 человек
	3,1
	транспортная доступность - 60 минут

	
	
	уровень обеспеченности, количество объектов на 20000 - 100000 человек
	1
	

	2
	Медицинские организации скорой медицинской помощи
	уровень обеспеченности, количество объектов на 50000 человек
	1
	транспортная доступность при использовании специализированного медицинского транспорта (с момента вызова) для городской местности составляет не более 20 минут, для сельской местности - не более 40 минут

	
	
	количество автомобилей на 10000 человек
	2
	

	3
	Амбулатории, в том числе врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины)
	уровень обеспеченности, количество объектов на 2000 - 10000 человек
	1
	пешеходная доступность в городских населенных пунктах - 1000 метров;
транспортная доступность в сельских населенных пунктах - 30 минут в одну сторону

	4
	Психоневрологический интернат (с 18 лет)
	количество мест на 1 тыс.человек
	3
	Не нормируется

	
	Примечания: 1. В населенных пунктах Кировской области с численностью населения от 10000 до 20000 человек по решению уполномоченного органа исполнительной власти Кировской области возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины) либо одной поликлиники.
2. Показатель обеспечения койками в больницах не должен учитывать места в дневных стационарах.
3. С учетом норматива минимальной обеспеченности и максимальной транспортной доступности станции скорой медицинской помощи как самостоятельные объекты, а не подразделения в структуре больниц, амбулаторий и т.п. должны располагаться в ареалах, где в радиусе 20 километров проживает не менее 50000 человек.
4. Проектная мощность амбулаторно-поликлинических организаций (в том числе диспансеров без стационаров) определяется уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области в сфере охраны здоровья граждан и рассчитывается как сумма пропускной способности всех кабинетов врачебного приема. Для определения проектной мощности среднюю пропускную способность одного кабинета врачебного приема принимают равной 15 посещениям в смену.
5. Фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населенных пунктах с численностью населения от 300 человек, отдаленных от других населенных пунктов водными и другими преградами.
6. Станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) создаются для оказания скорой медицинской помощи взрослому и детскому населению вне медицинской организации в круглосуточном режиме.
7. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме (за исключением станций скорой медицинской помощи, отделений скорой медицинской помощи поликлиник (больниц, больниц скорой медицинской помощи)), размещаются с учетом транспортной доступности специализированного медицинского транспорта, не превышающей 60 минут.
8. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности специализированного медицинского транспорта, не превышающей 120 минут.
9. Место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) устанавливаются с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности населенного пункта, с учетом 20-минутной транспортной доступности специализированного медицинского транспорта.
10. В населенных пунктах Кировской области с числом жителей менее 100 человек первичная медико-санитарная помощь оказывается мобильными медицинскими бригадами, в том числе с использованием комплексов передвижных медицинских, не реже двух раз в год.
11. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в населенных пунктах с численностью населения свыше 20000 человек, размещаются с учетом пешеходной доступности, не превышающей 60 минут.
12. Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, размещаются в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 N 44), а также приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 N 132н "О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения".
13. Вместимость организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к своду правил СП 42.13330.2016, приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.02.2014 N 58/пр "Об утверждении свода правил "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования" и постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 N 44.



2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

 2.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5
	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатель, единица измерения
	Показатель минимальной обеспеченности
	Показатель максимальной доступности

	1
	Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек
	Штук
	1
	Не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом)

	2
	Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек
	Штук
	12
	Не более 15 минут шаговой доступности

	3
	Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек
	Штук
	8
	Не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом)

	4
	Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров
	Штук
	1
	Не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом)

	5
	Лыжные базы с трассой длиной до 5 километров
	Штук
	3
	Не устанавливается


2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

 2.6.1. Перечень объектов, относящихся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и местоположение таких объектов, принимается в соответствии с Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований Кировской области, утверждаемой распоряжением Правительства Кировской области.
2.6.2. Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов периодически (один раз в пять лет) должно уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться. Для Кировской области, утверждаемой распоряжением Правительства Кировской области, ориентировочные расчеты норм отходов могут приниматься по таблице 6.
Таблица 6
	Коммунальные отходы
	Количество коммунальных отходов, чел./год

	
	кг
	л

	Твердые
	- от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом
	190 - 225
	900 - 1000

	
	- от прочих жилых зданий
	300 - 450
	1100 - 1500

	
	Общее количество по городскому населенному пункту с учетом общественных зданий
	280 - 300
	1400 - 1500

	Жидкие
	из выгребов (при отсутствии канализации)
	-
	2000 - 3500

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков
	5 - 15
	8 - 20

	Примечания
1 Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупнейших и крупных городских населенных пунктов.
2 Для городских населенных пунктов климатических районов III и IV норму накопления коммунальных отходов в год следует увеличивать на 10%.
3 Нормы накопления твердых отходов в климатических подрайонах IА, IБ, IГ при местном отоплении следует увеличивать на 10%, при использовании бурого угля - на 50%.
4 Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.



2.6.3. Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.
2.6.4. Размер санитарно-защитных зон свалок и полигонов ТБО устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
2.6.5. Не допускается размещение полигонов:
- на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения и минеральных источников;
- во всех зонах охраны курортов;
- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;
- в местах выклинивания водоносных горизонтов;
- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.
2.6.6. При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

2.7. Расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

2.7.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 7.
Таблица 7
	№
п/п
	Объект,
единица измерения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень доступности объектов

	1
	2
	3
	4

	Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения

	1
	Размер населенного пункта:
	Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/чел. 
	

	
	Малый город, поселок городского типа
	10
	Не нормируется

	
	Сельский населенный пункт
	12
	Не нормируется

	Примечания: 
Площадь парков в жилых районах – не менее 3 га.
Время доступности парков должно составлять не более 20 минут

	Административно-деловые объекты местного значения района

	2
	Центры занятости населения, объект
	
	

	
	муниципальный район
	1
	транспортная доступность - в течение 1 часа

	3
	Центр социального обслуживания населения
	1
	Не нормируется

	4
	Отделения почтовой связи
	
	

	
	малый город и поселение, объектов на на численность населения до 5000 человек
	1
	10000 метров

	5
	Муниципальные архивы, объект
	
	

	
	муниципальный район
	1
	Не нормируется



2.7.2. Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование таких объектов, с учетом региональных нормативов проектирования Кировской области. 
2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами специального назначения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

2.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами специального назначения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8.
Таблица 8
	№
п/п
	Объект,
единица измерения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень доступности объектов

	1
	2
	3
	4

	Объекты ритуальных услуг местного значения района

	
	Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс.человек
	Размер земельного участка 0,24 га
	В соответствии с санитарными правилами



 2.8.2. В состав зон специального назначения могут включаться зоны размещения кладбищ и крематориев, скотомогильников, объекты размещения отходов производства и потребления и иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
2.8.3. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
2.8.4. Не разрешается размещать кладбища на территориях:
- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных вод;
- зон санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;
- со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;
- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.
2.8.5. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:
- санитарно-эпидемиологической обстановки;
- градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;
- геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;
- почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению;
- эрозионного потенциала и миграции загрязнений;
- транспортной доступности.
2.8.6. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300м от границ селитебной территории.
2.8.7 Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами в области предупреждение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации 
их последствий и расчетные показатели максимально
 допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

 2.9.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 9.
Таблица 9
	№ п/п 
	Наименование вида объекта 
	Показатель, единица измерения 
	Показатель минимальной обеспеченности 
	Показатель максимальной доступности 

	1
	Пожарные депо
	количество объектов, единиц
	определяется в соответствии с расчетом согласно требованиям статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, сводом правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (далее - свод правил СП 11.13130.2009), утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 N 181 "Об утверждении свода правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (в части определения количества и мест дислокации подразделений пожарной охраны), Методикой расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 N 700 "Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны" (далее - приказ МЧС России от 15.10.2021 N 700) (в части определения численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны), сводом правил "Здания пожарных депо. Правила проектирования" (далее - свод правил СП 380.1325800.2018), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 N 311/пр "Об утверждении свода правил "Здания пожарных депо. Правила проектирования"
	здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах - 20 минут



2.9.2. При подготовке документов территориального планирования для объектов местного значения муниципального района в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для объектов аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, подразделений государственной противопожарной службы области при установлении расчетных показателей необходимо руководствоваться нормами проектирования объектов пожарной охраны от 01.01.1995 НПБ 101-95, введены в действие приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.
3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части местных нормативов 
градостроительного проектирования Советского района 
Кировской области

В Местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Советского района с учетом:
административно-территориального устройства;
социально-демографического состава и плотности населения Советского района;
планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования Советский муниципальный район Кировской области; 
Схемы территориального планирования Советского муниципального района Кировской области, утверждённой решением Советской районной Думы от 29.10.2010 № 93.
Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения Советского района, устойчивое развитие его территорий.
Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, рекреационных зон.

3.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро- и газоснабжения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты электропотребления
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем электропотребления принят в соответствии с приложением Л к СП 42.13330.2016, с учетом дифференции городских населенных пунктов по численности населения (г.Советск –малый город)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты газоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Установлен в соответствии с пунктом 3.12 свода правил СП 42-101-2003, утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 26.06.2003 № 112 «О своде правил «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется



3.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Плотность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района определена по формуле:
, где
Pа/д - плотность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, км на 1000 км2 территори,
Lобщ - общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (371,713 км),
Sтерритории – площадь территории Советского района (2411,1 км2).
Pа/д=371,713/2411,1=0,2 км/км2

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Не нормируется

	Станции технического обслуживания автомобилей
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Один пост на 200 легковых автомобилей, принят согласно п. 11.40 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.»

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Не нормируется



3.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с табл. 17 РНГП:
Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 01.01.2023 для городской и сельской местности по формуле:
Мдоо = Ч1-6л / Чобщ х1000, где
Мдоо - число мест в дошкольных оразовательных организациях в расчете на 1000 человек,
Ч1-6л - численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, человек,
Чобщ - общая численность населения, человек.
в муниципальном районе Кировской области в городской местности общая численность населения - 198100 человек, общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет - 9792 человека, в сельской местности общая численность населения составляет 175651 человек, общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет - 7297 человек.
Расчет количества мест в дошкольных образовательных организациях для муниципального района Кировской области производится следующим образом:
Мдоо/1000 = 9 792 / 198 100 x 1 000 = 49 мест на 1000 человек для городской местности;
Мдоо/1000 = 7 297 / 175 651 x 1 000 = 42 места на 1000 человек для сельской местности

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	показатель пешеходной доступности принят в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 и санитарными правилами СП 2.4.3648-20.
Согласно таблице 10.1 пункта 10.4 свода правил СП 42.13330.2016 и пункту 2.1.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 расстояние от организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, до жилых зданий должно быть не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 метров, для сельских поселений - до 1 километра.
При средней скорости ребенка 3 - 6 лет 4,1 км/ч, или 68,3 м/мин., пешеходная доступность в минутах составляет: 500 / 68,3 ~= 8 минут; в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности: 800 / 68,3 ~= 12 минут; для сельских поселений: 1 000 / 68,3 ~= 15 минут

	Общеобразовательные организации
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с приложением Д к своду правил СП 42.13330.2016 число мест в общеобразовательных организациях следует принимать с учетом 100% охвата детей начальным общим и основным общим образованием (1 - 9-е классы) и до 75% охвата детей средним общим образованием (10 - 11-е классы) при обучении в одну смену.
Число мест в общеобразовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 01.01.2024 для городской и сельской местности по формуле:
Моо=(Ч7-16 +Ч7-16л*75%)/Чобщ х1000, где
Моо - число мест в общеобразовательных организациях в расчете на 1000 человек;
Ч7-16 - численность детей в возрасте от 7 до 16 лет, человек;
Ч7-16л*75% - численность детей в возрасте от 17 до 18 лет, человек;
Чобщ - общая численность населения Советского района, человек.
Число детей в возрасте от 7 до 16 лет (охват 100%) и от 17 до 18 лет (охват 75%) на 01.01.2024 составило:
в городском поселении – 2260 человек;
в сельских поселениях – 832 человека.
Расчет количества мест в общеобразовательных организациях для городского поселения: 
2260/14389х1000=157 мест
Расчет количества мест в общеобразовательных организациях для сельского поселения:
832/7035х1000=118 мест

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	показатель пешеходной доступности установлен в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 и санитарными правилами СП 2.4.3648-20.
Согласно таблице 10.1 пункта 10.4 свода правил СП 42.13330.2016 и пункту 2.1.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 расстояние от организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, до жилых зданий должно быть не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 метров, для сельских поселений - до 1 километра.
При средней скорости ребенка от 7 до 17 лет 4,7 км/ч, или 78,3 м/мин., пешеходная доступность в минутах составляет: 500 / 78,3 ~= 7 минут; в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности: 800 / 78,3 ~= 11 минут; для сельских поселений: 1 000 / 78,3 ~= 13 мину

	Здания областных государственных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	установлен в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Здания областных государственных образовательных организаций дополнительного образования детей
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	в соответствии с подпунктом 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 письма Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70 - 75%.
В соответствии с приложением Д к своду правил СП 42.13330.2016 число мест в организациях дополнительного образования детей составляет 10% от общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%, станция юных техников - 0,9%, станция юных натуралистов - 0,4%, станция юных туристов - 0,4%, детско-юношеская спортивная школа - 2,3%, детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7%.
Число мест в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 01.01.2024 по формуле:
Модо=Ч5-18/Чобщх1000, где
Модо – число мест в областных государственных образовательных организаций дополнительного образования детей в расчете на 1000 человек;
Ч5-18 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (охват 100% и 75%) человек;
Чобщ – общая численность населения Советского района.
Число детей от 5 до 18 лет (охват 100% и 75%) на территории Советского района на 01.01.2024 составило 3598 человек, общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (75%) – 2698 человек. Численность населения в Советском районе на 01.01.2024 составило 21424 человека.
Расчет общего количества мест в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей производится следующим образом:
Модо = 2698/21424х1000=126 мест на 1000 человек, из них количество мест в образовательных организациях дополнительного образования детей составляет 12,6 мест, в том числе по видам зданий: 
дворец (дом) творчества школьников – 4,2 места, станция юных техников – 1,1 мест,
станция юных натуралистов – 0,5 мест,
станция юных туристов – 0,5 мест,
детско-юношеская спортивная школа – 2,9 мест,
детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) – 3,4 места

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	установлен в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 и сноской 4 к таблице Д свода правил СП 42.13330.2016



3.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности в области здравоохранения расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчётного показателя
	Обоснование расчётного показателя

	1
	Районная больница
	расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	показатель уровня обеспеченности койко-местами на 1000 человек определен по текущей обеспеченности согласно данным министерства здравоохранения Кировской области.
Общее число койко-мест в районной больнице составляет 3123 единицы, соответственно, 3 123 / 1 000 = 3,1 койко-места на 1000 человек.
Показатель уровня обеспеченности объектами установлен в соответствии с приложением к приказу Минздрава России от 27.02.2016 № 132н

	
	
	расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	установлен для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в неотложной форме, в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н

	2
	Медицинские организации скорой медицинской помощи
	расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	установлен в соответствии с приложением к приказу Минздрава России от 27.02.2016 № 132н.
Уровень обеспеченности автомобилями установлен в соответствии с пунктом 8 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 "Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения" (далее - приказ Минздрава России от 20.04.2018 № 182)

	
	
	расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	установлен в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 29.12.2023 № 769-П "Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кировской области"

	3
	Амбулатории, в том числе врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины)

	расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	установлен в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н

	
	
	расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	установлен в соответствии с пунктом 10.4 свода правил СП 42.13330.201

	4
	Психоневрологический интернат (с 18 лет)
	расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	установлен в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 

	
	
	расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется



3.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

	
	Наименование вида объекта
	Тип расчётного показателя
	Обоснование расчётного показателя

	1
	Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек.
	расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) для многофункциональных спортивных комплексов, физкультурно-оздоровительных комплексов установлен минимальный нормативный показатель обеспеченности объектами – 70 кв.м. общей площади объекта на 1000 человек.
В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области количество жителей Советского муниципального района на 01.01.2024 составляет 21424 человек. 
Расчет норматива:
70кв.м.*21424 человек / 1000 человек =1499,68 кв.м.– общей площади объекта.
Установлено значение нормативного показателя 1 объект.

	
	
	расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	установлены в соответствии с разделом 3 Приказа от 19.08.2021 № 649 не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом).

	2
	Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек
	расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Нормативный показатель для стадионов, спортивных залов, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 59 объектов на 100000 жителей. В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области количество жителей Советского муниципального района на 01.01.2024 составляет 21424 человек.
Расчет норматива:
21424 человек*59 объектов/100000 человек = 12,64
Установлено значение нормативного показателя 12 объектов.

	
	
	расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	В соответствии с разделом 3 приказа от 19.08.2021 № 649 максимальная доступность до спортивных залов установлена 1000 метров пешей доступности. При средней скорости движения человека 4 км/ч, максимальная доступность до спортивных залов в МНГП установлена не более 15 минут.

	3
	Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек, лыжные базы с трассой длиной до 5 километров
	расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Нормативный показатель для «других» объектов, в том числе крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей, лыжных баз, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 46 объектов на 100000 жителей. В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области количество жителей Советского муниципального района, составляет 21424 человек.
Расчет норматива:
21424 человек * 46 объектов / 100000 человек = 9,9
Следовательно, минимальный уровень обеспеченности 10 объектов.
Установлены значения нормативных показателей:
для крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей вместимостью до 500 человек – 7;
для лыжных баз с трассой длиной до 5 километров – 3.

	
	
	расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	установлены в соответствии с разделом 3 Приказа от 19.08.2021 № 649 не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом).

	4
	Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров.
	расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Нормативный показатель для плавательных бассейнов, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 5 объектов на 100000 жителей. В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области количество жителей Советского муниципального района, составляет 21424 человек.
Расчет норматива:
21424 человек * 5 объектов / 100000 человек = 1,07
Установлено значение нормативного показателя 1 объект.

	
	
	расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	установлены в соответствии с разделом 3 Приказа от 19.08.2021 № 649 не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом).

	5
	Лыжные базы с трассой длиной до 5 километров
	расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	В соответствии с разделом 3 приказа от 19.08.2021 № 649 максимальная доступность до лыжных баз не устанавливается.



3.6. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Нормы накопления коммунальных отходов установлены в соответствии с приложением К.1. СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) (ред. от 31.05.2022) 

3.7. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчётного показателя

	1
	Размер населенного пункта
	.
	

	
	Малый город, поселок городского типа
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	установлен в соответствии с п. 9.8 раздела 9 «Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых территории» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр)

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	
	Сельский населенный пункт
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	установлен в соответствии с п. 9.8 раздела 9 «Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых территории» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр)

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	2
	Центры занятости населения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	установлен исходя из фактической обеспеченности объектами в муниципальном районе Кировской области

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	установлен исходя из максимально возможного времени преодоления пути к объекту

	3
	Центр социального обслуживания населения, объектов на 5000 человек
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	установлен исходя из фактической обеспеченности объектами в муниципальном районе

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	4
	Отделения почтовой связи
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	установлен в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи", согласно которой органы государственной власти субъектов Российской Федерации участвуют в развитии и расширении сети почтовой связи, а также оказывают содействие операторам почтовой связи в расширении сферы услуг, предоставляемых гражданам и юридическим лицам, с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1429 "Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества "Почта России" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1429), с приказом Минцифры России от 26.10.2020 N 538, а также с обращениями Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Шадаева М.И. (исх. от 31.08.2023 N МШ-П30-163-219607), с абзацем четвертым пункта 3 перечня поручений по итогам совещания с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации 18 сентября 2023 г. у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н.
В соответствии с приложением Д к своду правил СП 42.13330.2016 размещение отделений связи, почтамтов следует принимать по нормам и правилам Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
В соответствии с приказом Минцифры России от 26.10.2020 N 538 и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429 при численности населения от 100000 до 250000 человек необходим 1 объект (отделение) почтовой связи на 6000 человек, в поселениях - 1 объект (отделение) на численность населения до 5000 человек

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	установлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1429

	5
	Муниципальный архив
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 объект независимо от численности населения, принят с учетом полномочий, установленных ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется



3.8. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности в области объектов специального назначения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчётного показателя

	1
	Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс.человек
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	установлено в соответствии с приложением Д к своду правил СП 42.13330.2016

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	В соответствии с санитарными правилами



Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обеспечения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в иных областях, расчетные показатели и параметры развития, организации и использования территорий, градостроительные показатели и нормы для архитектурно – строительного проектирования подготовлены в соответствии:
с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
с Земельным кодексом Российской Федерации;
с Жилищным кодексом Российской Федерации;
с Водным кодексом Российской Федерации;
с Лесным кодексом Российской Федерации;
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
с Федеральным законом от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
с Федеральным законом от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
с Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме»;
с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа»;
с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления»;
с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России»;
с постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.03.1978 № 701 «ГОСТ 17.5.3.01-78. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов»;
с постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.08.1980 № 4368 «ГОСТ 17.5.3.03-80. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации»;
с постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 № 94 "О принятии свода правил «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» и свода правил «Разработка, согласование, утверждение и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства»;
с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25.05.2022 № АК-131-р «Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 705/пр «Об утверждении свода правил «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.2016 № 572/пр "Об утверждении свода правил «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2016 № 725/пр «Об утверждении СП 55.13330 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 953/пр "Об утверждении СП 100.13330 «СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 « 964/пр «Об утверждении СП 104.13330 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1033/пр "Об утверждении СП 47.13330 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 № 311/пр "Об утверждении свода правил «Здания пожарных депо. Правила проектирования»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр «Об утверждении СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2019 № 64/пр "Об утверждении СП 121.13330.2019 «СНиП 32-03-96 Аэродромы»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 № 544/пр «Об утверждении СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка" (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.10.2019 № 620/пр «Об утверждении СП 19.13330.2019 «Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка» (СНиП II-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»)»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2019 № 856 "Об утверждении свода правил «Здания, сооружения и комплексы подземные. Правила градостроительного проектирования»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2019 « 897/пр/1128 «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 N 859/пр «Об утверждении СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 N 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 920/пр «Об утверждении СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.05.2022 № 361/пр «Об утверждении СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.06.2023 № 420/пр "Об утверждении СП 101.13330.2023 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.10.2023 № 718/пр «Об утверждении СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»;
с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 825 «Об утверждении свода правил «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;
с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/18 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов»;
с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 « 274 «Об утверждении свода правил «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;
с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2021 N 1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.05.2022 № 389/пр «Об утверждении СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;
с приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26.08.1998 № 59 «Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;
с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;
с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.09.2020 N 709-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации";
с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;
с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;
с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 № 181 «Об утверждении свода правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;
с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;
с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 N 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны»;
с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1773-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации»;
с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.02.2023 № 81-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта» («ГОСТ 22.0.07-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»);
с приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту от 03.07.2006 № 407 «О сводах правил по проектированию и строительству спортивных сооружений»;
с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;
с приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.10.2020 № 538 "Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России»;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания»;
с Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»;
с Законом Кировской области от 28.12.2016 № 41-ЗО «О мерах по защите прав граждан - пострадавших участников строительства жилья на территории Кировской области»;
с постановлением Правительства Кировской области от 09.08.2005 № 40/191 «Об организации территориальной подсистемы Кировской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
с постановлением Правительства Кировской области от 29.05.2009 № 13/130 «Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения»;
с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.
Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта, показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приняты с учетом рекомендованных нормативов обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 (далее – Приказ от 19.08.2021 № 649). 
Нормативы обеспеченности объектами спортивной инфраструктуры рекомендованы для субъекта Российской Федерации из расчета на 100000 жителей. Рекомендованные нормативы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры включает все объекты на территории субъекта Российской Федерации, в том числе местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Кировской области.
Перечень объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта установлен в статье 10.1 и 10.2 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области».


____________
