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Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Советского района 
[bookmark: _GoBack]от  14.07.2025 № 646


[bookmark: Par30]ИЗМЕНЕНИЯ 
в местные нормативы градостроительного проектирования
Советского муниципального района
Кировской области

1. Таблицу 2 подпункта 2.2.2. пункта 2.2. «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов» изложить в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	1
	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Плотность автомобильных дорог, км/кв. км
	0,2

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	2
	Автовокзалы для межмуниципального транспортного сообщения и автостанции межмуниципального сообщения
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
	количество объектов, единиц
	1

	
	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	минут
	90



2. Таблицу 7 подпункта 2.7.1. пункта 2.7 «Расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов» дополнить пунктом 6 следующего содержания:
	№
п/п
	Объект,
единица измерения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень доступности объектов

	6
	Районный дом культуры вместимостью до 700 посадочных мест
	1
	Транспортная доступность 30 - 40 минут 



3. Таблицу пункта 3.2. «Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района» изложить в следующей редакции:
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Плотность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района определена по формуле:
, где
Pа/д - плотность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, км на 1000 км2 территори,
Lобщ - общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (371,713 км),
Sтерритории – площадь территории Советского района (2411,1 км2).
Pа/д=371,713/2411,1=0,2 км/км2

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Не нормируется

	Автовокзалы для межмуниципального транспортного сообщения и автостанции межмуниципального сообщения
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
	В соответствии с табл. 1 РНГП

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	В соответствии с табл. 1 РНГП



4.   Таблицу пункта 3.7. «Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов» дополнить пунктом 6 следующего содержания:


	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчётного показателя

	6
	Районный дом культуры вместимостью до 700 посадочных мест
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	установлен в соответствии с таблицами № 4 и 6 приложения к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 г. № Р-2879

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	установлен в соответствии с таблицами № 4 и 6 приложения к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 г. № Р-2879



____________
